(module "SOT-457, SC-74" (layer F.Cu) (tedit 5FCCFBE8)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 -2.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SOT-457, SC-74" (at 0 2.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.2 -1.65) (end 1.2 -1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.2 1.65) (end -1.2 1.65) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2 0) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 0.8 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
