(module HEADER_10POS_2ROW (layer F.Cu) (tedit 5FDF4D6B)
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HEADER_10POS_2ROW (at 5.08 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 -3.4) (end -2 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
)
