(module HEADER_20POS_2ROW (layer F.Cu) (tedit 5FDF4C9F)
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 20pos_2row_header (at 12.7 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 20.32 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 20.32 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 22.86 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 22.86 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
)
