(module PV36W (layer F.Cu) (tedit 5FCF9F10)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PV36W (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.765 2.41) (end 4.765 2.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.765 -2.42) (end -4.765 -2.42) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.765 -2.42) (end 4.765 2.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.765 -2.42) (end -4.765 2.41) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5241 1.5241) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
